RAZÃO SOCIAL DA EMPRESA: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ/MF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. FONE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

ENDEREÇO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_. N°\_\_\_\_\_\_. BAIRRO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CIDADE: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

RESPONSÁVEL PELA INFORMAÇÃO: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

DATA: 10/04/2024

**COTAÇÃO DE PREÇOS**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ITEM** | **DESCRIÇÃO** | **UND.** | **QTD.** | **VALOR UNITÁRIO** | **VALOR TOTAL** |
| 01 | BEBEDOURO/ PURIFICADOR REFRIGERADO. TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. | UNID | 01 |  |  |
| 02 | CAIXA DE SOM AMPLIFICADORA ATIVA E PASSIVA TRC 388 500W RMS – COM MICROFONE, ENTRADA SD, ALTO-FALANTE DE 12 MAIS 3 TWEETERS PIEZELÉTRICOS POR CAIXA DE SOM, CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES, CONTROLES DE GRAVE E AGUDO, EQUALIZADOR, BLUETOOTH, SINTONIZA RÁDIO, ALTO-FALANTES: IMPEDÂNCIA, 4 OHMS, SENSIBILIDADE 90DB, RESPOSTA DE FREQUENCIA 63HZ~16KHZ, CONEXÕES: CARTÃO DE MEMÓRIA SD/USB, CONTROLES DE VOLUME INDEPENDENTES, CONTROLES DE GRAVE E AGUDO, EQUALIZADOR.  | UND | 01 |  |  |
| 03 | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL – IMPRESSORA, COPIADORA E SCANNER. CONEXÃO SEM FIO (WIRELESS). JATO DE TINTA, RESOLUÇÃO MÁXIMO DA COPIA EM PRETO E COLORIDO ATÉ 2400 DPI. DIGITALIZAÇÃO EM CORES EM BASE PLANA RESOLUÇÃO DA DIGITALIZAÇÃO 1200 X 2400 DPI. BANDEJA DE ENTRADA ATÉ 100 FOLHAS. CARTUCHO/ TONER INCLUSO. Nº DE CARTUCHOS 4 (1 DE CADA, PRETO, CIANO, MAGENTA, AMARELO). (CONTENDO 1 CABO DE ALIMENTAÇÃO; CARTAZ DE CONFIGURAÇÃO; TINTEIRO DE INICIALIZAÇÃO ORIGINAL 544 PRETO; TINTEIRIO DE INICIALIZAÇÃO ORIGINAIS 544 CIANO, MAGENTA, AMARELO). (OBS. CARACTERÍSTICAS MÍNIMAS). | UNID | 01 |  |  |
| 04 | MICROFONE SEM FIO CHAVE: ON/OFF; COR: PRESTO; FREQUENCIA, UHF: 460 A 860 MHZ, RELAÇÃO S/N: 90DB: RESPOSTA FREQUENCIA 50HZ A155KHZ, SENSIBILIDADE DE RECEIVING: -107DBM; BASE COM ABAS LATERAIS; MALETA: NÍVEL DE SAÍDA DE ÁUDIO: 0 A 300MV; DISTORÇÃO HARMÔNICA TOTAL: 0,5% PERFORMANCE DO RECEIVER, ESTABILIZAÇÃO DE FREQUENCIA: 10 PPM, REJEIÇÃO FALSE DE IMAGEM RF: 75 DB, ESTABILIZAÇÃO DE FREQUENCIA: 10 DBM: EMISSÃO FALSA DE RF: 10 DBM; EMISSÃO FALSA DE RF: 55DBC, DESVIO MÁXIMO: 40KHZ, VOLTAGEM DA BATERIA: 9V DC; DRAIN. | UNID | 02 |  |  |
| 05 | NOTEBOOK, COM PROCESSADOR MÍNIMO, 2.8 GHZ, 4 MB CACHE, 2 NÚCLEOS, 4 GB-RAM E 128GB SSD, TELA DE 15,6 HD COM RESOLUÇÃO DE 1366X768 ANTIRREFLEXO, BLUETOOTH E PLACA DE VÍDEO INTEGRADA INTEL, WEBCAN INTEGRADA. | UNID | 03 |  |  |
| 06 | PROJETOR DE ALTA RESOLUÇÃO SVGA, HDMI COM ADAPTADOR LAN WIRELGESS COM ENTRADA USB COM TECNOLOGIA 3LCD COM CORES NATORO CISTOS 300 LUMENS DE BRILHO EM BRANCO E 3000 LUMENS DE BRILHO EM CORES VACORE. GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. | UNID | 01 |  |  |
| 07 | TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL DE ACIONAMENTO MANUAL COM SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO COM FIXAÇÃO EM PAREDE OU TETO. TELA TIPO “MATTE WHITE” (BRANCO OPACO) COM GANHO DE BRILHO DE ATÉ 1,3 VEZES TENDO DIMENSÕES (AXC): 180,00X 1800,00 MM. | UNID | 01 |  |  |
| 08 | TELEVISOR TIPO LED. TAMANHO DA TELA DE 42’ ATÉ 55’. PORTA USB. NÃO POSSUI FULL HD. POSSUI CONVERSOR DIGITAL E ENTRADA HDMI. | UNID | 01 |  |  |
| VALOR TOTAL R$ |