**SOLICITAÇÃO**

Prezados,

 Vimos através da presente solicitar, Cotação de Preços, visando a contratação de empresa para fornecimento dos itens descritos abaixo para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Assistência Social de Poção-PE.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nº** | **DESCRIÇÃO** | **QUANTIDADE** | **VALOR UNITÁRIO (R$)** | **VALOR TOTAL (R$)** |
|  | VENTILADOR DE PÉ OSCILANTE, FUSIVEL DE SEGURANÇA, GRADE DE PROTEÇÃO METÁLICA REMOVÍVEL, AJUSTE DE INCLINAÇÃO, AJUSTE DE VELOCIDADE, DESMONTAVEL PARA LIMPEZA, SILENCIOSO, AREA DE VENTILAÇÃO: 50M², POTENCIA 130W - ROTAÇÃO 1300RPM, DIÂMETRO DA HÉLICE 50 CM, 3 NIVEIS DE VELOCIDADE, VOLTAGEM 110/220 VOLTS. PRODUTO CERTIFICADO PELO INMETRO. | 05 |  |  |
|  | TELEVISÃO SMART TV LED 4K 50 POLEGADAS: A CORES, SMART TV; COM WI-FI; TELA COM TECNOLOGIA UHD 4K, DE 50 POLEGADAS, FREQUÊNCIA 60HZ A 120HZ, COM RESOLUÇÃO DE 3840 X 2160 PIXELS, NAVEGADOR (WEB BROWSER), COM NO MÍNIMO ENTRADAS PARA 3 HDMI, 2 USB, 1 ETHERNET LAN, 1 ENTRADA DE RF, E SAÍDA DE ÁUDIO DIGITAL (ÓPTICA); COM CONVERSOR DIGITAL INTEGRADO; DIGITAL BROADCASTING; DATA BROADCASTING; SISTEMA DE CORES TECNOLOGIA HDR; FURAÇÃO VESA, FUNÇÃO ESPELHAMENTO DE TELA, CONTROLE REMOTO PADRÃO DO FABRICANTE DA TV COM PILHAS; VOLTAGEM: BIVOLT; SELO PROCEL; PESANDO NO MÁXIMO 14 KG SEM A BASE; MANUAL EM PORTUGUÊS; MANUAL DO USUÁRIO; CABO DE FORÇA; FORNECIDO COM CONTROLE REMOTO; COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES | 02 |  |  |
|  | CAIXA DE SOM MULTIMÍDIA 2.1 ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SISTEMA DE AUDIO ESTÉREO 2.1,POTÊNCIA (RMS): 45W (25W+2X10W); 2 CAIXAS SATÉLITES, BLINDADAS MAGNETICAMENTE; BOTÕES INDIVIDUAIS PARA CONTROLE DE VOLUME, GRAVES E AGUDOS; ENTRADA PARA CARTÃO DE MEMÓRIA SD E PENDRIVE; BOTÕES PARA SELECIONAR FUNÇÕES AUXILIAR (CASO UTILIZE NO COMPUTADOR) OU SD/USB; BOTÕES PLAY/PAUSE, RETROCEDER, AVANÇAR, 10+(AVANÇAR 10 MÚSICAS); 1 SUBWOOFER DE 6.5; SATÉLITES: 120HZ20KHZ, SUBWOOFER: 20HZ170HZ; SEPARAÇÃO: =40DB; SINAL/RUÍDO: =70DB; DISTORÇÃO: =0.5% (1K,1W); ALIMENTAÇÃO | 03 |  |  |
|  | MICROFONE DE MÃO, SEM FIO DINÂMICO, PADRÃO POLAR CARDIOIDE. USO VOCAL, COM CONEXÃO XLR, BALANCEADO, DE ALTA QUALIDADE, CÁPSULA EXCLUSIVA, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 60HZ, 18000 HZ; 300 A 600 OHMS, COM FREQUÊNCIA DE 40 HZ A 20K | 02 |  |  |
|  | PROJETOR MULTIMÍDIA ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DLP, SVGA (800X600), VGA (640 X 480) ~ UXGA (1600 X 1200), 3.200 ANSI LUMENS, 13000:1, F=2.56-2.8, F=21-23.1 MM, 4500/6000/6500/10000 HOURS, 32/30 DBA (MODO NORMAL / ECONOMICO), 1.86-2.04 (53``@2M), 1.1:1, 15- 102KHZ, 23-120HZ, D-SUB IN COM 15PINX2; VIDEO COMPOSTO (RCA)X1; AUDIO IN (MINI JACK - 3,5MM ESTEREO)X1; USB; RS232(DB-9PIN)X1; S-VIDEO (MINI DIN 4PIN) X 1, D-SUB OUT COM 15PINX1; AUDIO OUT (MINI JACK - 3,5MM ESTEREO)X1, NTSC, PAL, SECAM, N/A, 100/240 V 50-60HZ, MALETA PARA TRANSPORTE, PROTETOR DE LENTE, CONTROLE REMOTO COM BATERIA, CABO DE ENERGIA, CABO VGA, UNIDADE | 02 |  |  |
|  | TELA DE PROJEÇÃO- DESCRIÇÃO: TELA DE PROJEÇÃO 100”; FÁCIL INSTALAÇÃO E UTILIZAÇÃO, SOLUÇÃO PARA QUALQUER AMBIENTE; TECIDO: VINIL CONVENCIONAL 1.0; FIXAÇÃO: INDEPENDENTE, SUSTENTAÇÃO POR TRIPÉ; ENROLAMENTO: AUTOMÁTICO POR MOLA, COM BOTÃO ESTICADOR DO TECIDO (TENSOR INTERNO); PERFIL: SEXTAVADO DE ALUMÍNIO COM ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI PRETA; ALTURA TOTAL APROX. 2,20 M; DIMENSÃO DA ÁREA DE PROJEÇÃO: MÁXIMO (AXL): 1,95 X 1,80 M, MÍNIMO (AXL): 1,20 X 1,80 M | 02 |  |  |
| **VALOR TOTAL R$** |

Atenciosamente,

Poção, \_\_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2024.

**Dados da empresa/pessoa física:**

Razão Social/Nome: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

CNPJ/CPF: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Endereço: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Responsável pela informação: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_